Leistungsverzeichnis
Stahlbeton-Fertiggaragen | ADM-Großraum-Komfortgaragen GK | GK-Einzelgaragen, GK-Doppelgaragen und GK-Reihengaragen | Breite 2,85 m, 2,98 m, 3,28 m, 3,44 m und 3,78 m | Höhe: 2,57 m, 2,77 m, 2,95 m, 3,12 m und 3,50 m

Projekt:	
	
Auftraggeber:		
Erstellt von:	Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Vertriebsbüro Garagen
Am Ristedter Weg 4
28857 Syke
Tel. 0 42 42 / 596-0
Fax 0 42 42  / 596-36
E-Mail: garage@hansebeton.de
Internet: www.adm-garagen.de

als unverbindliches Muster

 

Vergabeart:		
Angebotseröffnung:	Datum:		Uhrzeit:		
	Ort:		
Ende der Zuschlagsfrist:	Datum:		
Ausführungsfrist:	Beginn:		Ende:		

Bieter:		

		
			Summe netto:	0,00 EUR
zzgl. 19% MwSt:	0,00 EUR
Summe inkl. MwSt:	0,00 EUR

	(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)	

 
	Vorbemerkungen / Vertragstexte	4	
01	Stahlbeton-Fertiggaragen 
Fabrikat: ADM-Großraum-Komfortgaragen GK 
	5	
02	Erstellen von Streifenfundamenten	23	
03	Transport, Krandienstleistung und Montage	35	
	Zusammenstellung	37	

Hinweis:
Dieses Muster-Leistungsverzeichnis mit unverbindlichen Muster-Textbausteinen kann dem Planer als Leitfaden für einen detailliert zu erstellenden Ausschreibungstext dienen. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Mustertexte keine Gewähr übernehmen.

Die Textbausteine sind von einem sachkundigen Planer eigenverantwortlich den  Erfordernissen des Bauvorhabens anzupassen.

01	Stahlbeton-Fertiggaragen 
Fabrikat: ADM-Großraum-Komfortgaragen GK 

*** Grundposition
01.0010	Stahlbeton-Fertiggaragen
Fabrikat:  ADM-Großraum-Komfortgaragen GK

Typ: ....
Länge: .,.. m x Breite .,.. m x Höhe .,.. m

Nutzfläche: ..,.. m²
Bebaute Fläche: ..,.. m²
Umbauter Raum: ..,.. m³

oder Alternativprodukt ...., schlüsselfertig, mit Boden einschließlich der folgenden Ausstattungsmerkmale 
ab Werk liefern. 

Bauprodukt:	Betonfertiggarage nach DIN EN 13978-1

Konstruktion:	Großraum-Komfortgarage (Fertiggarage)
		aus Stahlbeton als monolithische Raumzelle
		mit freitragendem, werkseitig eingefügtem Boden
		hergestellt. Toröffnung als sturzfreier Torrahmen
		mit 18,5 cm breiten und 14 cm tiefen Torstielen
		ausgebildet. Wanddicken: Längswände (Seitenwände) 
		 ≥ 8 cm, Rückwand ≥ 8 cm zzgl. Vouten (2,5 cm), 
	 	Deckendicke ≥ 8 cm zzgl. Vouten (2,5 cm),
		Bodenplattendicke 10 cm.

Beton: 		C30/37 mit hohem Wassereindringwiderstand.

Bewehrung: 	Betonstabstahl und Betonstahlmatten B500A 
		nach DIN 488.

Statik:		Bundesweit gültige Typenprüfungen.
		S-BT/140007 GK-Einzelgaragen und Streifenfundamente
		S-BT/160057 GK-Doppelgaragen
		Zum Download auf www.adm-garagen.de  hinterlegt. 
		
Außenseiten:	Sichtbare Außenwände sind mit 	
		witterungsbeständigem Kunstharz-Spritzputz 
		(1,5 mm Körnung) beschichtet. 			
		Diverse Standardfarbtöne lieferbar,
		Farblich abgesetzter Dachrand (Attika) bis 		
		Attika-Nut.

		Standardfarbtöne Spritzputz: 
		Altweiß, Hellelfenbein, Ziegelrot, 	
		Lichtgrau ähnlich RAL7035, 
		Kieselgrau, Dunkelgrün
		
		Standfarbtöne Attika (Farbe auf Spritzputz):
		Dunkelbraun, Schwarz, Anthrazitgrau 
		ähnlich RAL 7016, sonst Dachrand im 
		gleichen Farbton wie die Wandflächen.
		
Innenseiten:	Innenseiten (Wände und Decke) sind (mit 		
		Ausnahme des Bodens) mit einer wischfesten, 
		gesprenkelten Dispersionsbeschichtung (hellgraue 
		Grundfarbe mit 	Sprenkelung weiß/anthrazit) versehen. 
		Boden erhält feinen Sprühnebel.

Flachdach:	Monolithische Dachdecke (Dachwanne) mit
		leichtem Gefälle (≤ 1 %) zur Rückwand und 
		wasserdichter, dauerelastischer 	
		Dachbeschichtung aus 	Flüssigkunststoff.  
		Anwendungsklasse: K0-1B nach DIN SPEC 91440. 
		Garagendecke standardmäßig für Schneelast s = 1,5 
		kN/m² ausgelegt. 
		
Boden:		Schalungsglatte Oberfläche ohne Gefälle und  	
		ohne zusätzliche Beschichtunng.
		Tragfähigkeit für Fahrzeuge mit einer Gesamtlast bis 
		2,5 t (Ersatzflächenlast 3,5 kN/m²). 
		
Entwässerung:	Dachentwässerung über Dacheinlauf mit
		Laubfang aus Kunststoff und innenliegendem Fallrohr 
		(HT DN75/OD) an der Rückwand, wahlweise bis zur 
		Unterkante des Garagenbodens, Außenseite der 
		Längs- oder Rückwand. 
		Bei Durchführung durch Außenwand: Abdeckung außen
		mit Kunststoffmanschette.
				
Belüftung:	Natürliche Lüftung durch Spalt im 
		Torbereich, drei Lüftungsöffnungen (Æ konisch 125 mm) 
		in der Rückwand oben. 
		Lüftungsöffnungen außen mit Lüftungsgittern aus 
		Kunststoff ausgestattet.

Tor:		Doppelwandiges Sektionaltor, 		
		Sandwichpaneel-/Profilldicke ≥ 40 mm, 	
		in dem Standardfarbton (außen) verkehrsweiß 
		in Anlehnung an RAL 9016, inkl. Schließzylinder 	
		und 2 Schlüsseln. 

		Lichte Durchfahrtsbreite: 
		ca. .,.. m ohne Torantrieb / ca .,.. m mit Torantrieb
		Lichte Durchfahrtshöhe: 
		ca. .,.. m ohne Torantrieb / ca. .,... mit Torantrieb

Beschilderung:	Warnschild (Feuer, Vergiftungsgefahr) 
		mit Nutzungshinweisen, CE-Kennzeichnungsschild,
		Plakette mit Identnummer.

Garagenanordnung: ... Stück nebeneinander.

Hinweis: Die Informationen zur Garage (wie z. B. Abmessungen, Nutzfläche, bebaute Fläche und umbauter Raum) können dem jeweiligen Typenblatt und/oder dem Lieferprogramm entnommen werden. 
Die Durchfahrtsbreiten und Durchfahrtshöhen der Sektionalttore sind in der Tabelle des Lieferprogramms enthalten.

1 St	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0020	Zulage zum Garagengrundpreis für die Ausführung des Spritzputzes in einem Farbton nach Wahl ähnlich RAL: .....

Hinweis: Diese Option kann nur angeboten werden, wenn vom Spritzputzhersteller lieferbar.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0030	Zulage zum Garagengrundpreis für die Ausführung des Spritzputzes im Dachrandbereich (OK Garage bis Attikanut) einem Farbton nach Wahl ähnlich RAL: .....

Hinweis: Diese Option kann nur angeboten werden, wenn vom Spritzputzhersteller lieferbar.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0040	Zulage zum Garagengrundpreis für den Einbau einer Bodenverstärkung (Zusatzbewehrung) zur
Erhöhung der Tragfähigkeit für Fahrzeuge mit einer
Gesamtlast bis 6,0 t (Ersatzflächenlast 4,0 kN/m²)
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0050	Zulage zum Garagengrundpreis für den Einbau einer Deckenverstärkung (Zusatzbewehrung) für Garagendecke zur Erhöhung der Traglast auf s = 4,0 kN/m² 
bei Einzelgaragen ohne Seitenwandaussparungen.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0060	Zulage zum Garagengrundpreis für den Einbau einer Deckenverstärkung (Zusatzbewehrung) für Garagendecke zur Erhöhung der Traglast auf s = 2,5 kN/m²  in Kombination mit g = 1,15 kN/m² (Eigenlast Flachdach extensive Dachbegrünung) 
bei Doppelgaragen mit Seitenwandaussparungen.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0070	Zulage zum Garagengrundpreis für den Einbau einer Deckenverstärkung (Zusatzbewehrung) für Garagendecke zur Erhöhung der Traglast auf s = 4,0 kN/m² und Erstellung eines statischen Zusatznachweises (in Form einer prüffähigen Einzelstatik) zur Typenprüfung S-BT/160057 für diesen Zweck, bei Doppelgaragen mit Seitenwandaussparungen. 

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0080	Zulage zum Garagengrundpreis für den Einbau einer Rückwandverstärkung (Zusatzbewehrung) für Anschüttung der Rückwand bis 0,5 m Höhe unter Oberkante Rückwand und der rückwärtigen Teile der Seitenwände mit Abböschung (Böschungsverhältnis 1:1,5).

Hinweis 1: Diese Option ist bei Garagen mit großer Seitenwandaussparung nicht möglich. 

Hinweis 2: Bei angrenzenden Verkehrswegen ist diese Option nicht möglich, da nicht durch die Typenprüfung abgedeckt.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0090	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und den bauseitigen Einbau von Schubdollen/Verdübelungen in Bodenplatte und Fundamentstreifen bei Anschüttung auf Rückwand. Satz bestehend aus: 6 St. Scherbolzen (Dorne) D 25 mm, Länge 230 mm, Werkstoff mind. 1.4362, Festigkeitsklasse S690, 4 St. Bohrungen D 28 mm Tiefe 260 mm, 6 St. Verfüllungen mit Injektionsmörtel.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0100	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Herstellen eines schwarzen Deckaufstrichs auf Bitumenbasis (3fach), als Voranstrich auf Außenwandflächen im Bereich der Anschüttung. Eine fachgerechte Abdichtung (siehe z. B. Normen-Reihe DIN 18533:2017-07) und Drainmaßnahmen müssen bauseits erfolgen und gehören nicht zum Leistungsumfang.

Hinweis1: Es handelt sich um einen Deckanstrich und keine Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533.

Hinweis 2: Dräin- , Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen (z. B. das Anbringen einer Noppenbahn) müssen bauseits erfolgen und gehören nicht zum Leistungsumfang.

0 m²	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0110	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Herstellen einer Grundierung der Außenwandfläche im Bereich der Anschüttung und das Aufbringen von zwei Schichten rissüberbrückende, mineralische Dichtungsschlämme MDS zur Abdichtung gemäß der  Wassereinwirkungsklasse W1-E. 

Hinweis1: Die Abdichtung weicht von DIN 18533 ab.

Hinweis 2: Dräin- und Schutzmaßnahmen (z. B. das Anbringen einer Noppenbahn) müssen bauseits erfolgen und gehören nicht zum Leistungsumfang.

0 m²	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0120	Zulage zum Garagengrundpreis für das Herstellen einer Seitenwandaussparung konisch ca. 4,00 m x 2,00 m (B x H), Öffnung in Seitenwand bei zwei nebeneinander stehenden Garagen.

Hinweis: Diese Option setzt voraus, dass die verbleibenden Wandpfeilerbreiten rechts und links jeweils mindestens 1,00 m (mind. 0,73 m bis GX 70) betragen und kein Erddruck auf die Rückwand vorliegt. 

Der Einbau der 4 m breiten Seitenwandaussparung
erfolgt  außermittig in Seitenwand, ca.:

Garage 	Wandpfeiler-		Wandpfeiler-
Länge		breite, vorn		breite, hinten
5,46 m		70 cm (73 cm)		76 cm (73 cm)
5,96 m		120 cm			76 cm
6,46 m		120 cm			126 cm
6,96 m		120 cm			176 cm
7,46 m		170 cm			176 cm
7,96 m		220 cm			176 cm
8,46 m		220 cm			226 cm
8,96 m		220 cm			276 cm

Bei Doppelgaragen ist pro Garagenkörper eine Seitenwandaussparung erforderlich.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0130	Zulage zum Garagengrundpreis für das Herstellen einer Seitenwandaussparung konisch ca. 5,00 m x 2,00 m (B x H), Öffnung in Seitenwand bei zwei nebeneinander stehenden Garagen.

Hinweis: Diese Option setzt voraus, dass die verbleibenden Wandpfeilerbreiten rechts und links jeweils mindestens 1,00 m (0,73 m bis GX 70) betragen und kein Erddruck auf die Rückwand vorliegt. 

Der Einbau der 5 m breiten Seitenwandaussparung erfolgt außermittig in Seitenwand, ca: 

Garage 	Wandpfeiler-		Wandpfeiler-
Länge		breite, vorn		breite, hinten
6,46 m		70 cm (73 cm)		76 cm (73 cm)
6,96 m		120 cm			76 cm
7,46 m		120 cm			126 cm
7,96 m		120 cm			176 cm
8,46 m		170 cm			176 cm
8,96 m		220 cm			176 cm

Bei Doppelgaragen ist pro Garagenkörper eine Seitenwandaussparung erforderlich.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0140	Zulage zum Garagengrundpreis für das Herstellen einer Türaussparung in Seiten-, oder Rückwand oder Frontelement konisch ca. 1,04 m x  2,02 m (B x H).

Hinweis: Randabstand von den hinteren Garagenecken mindestens 0,5 m, Randabstand in der Seitenwand von vorn mindestens 1,0 m. Einbau in Rückwand oder Frontelement bevorzugt mittig. Einbau in Rückwand
außermittig nur möglich, wenn der Randabstand von
0,5 m von den Garagenecken eingehalten wird und sich in dem Bereich keine Voute befindet. Ein fester Bereich von 2,20 m ist ohne Vouten (je 1,1 m von der Mittelachse der Garage).
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0150	Zulage zum Garagengrundpreis für das Herstellen einer Türaussparung in Seiten-, oder Rückwand oder Frontelement konisch ca. 1,28 m x  2,02 m (B x H) 

Hinweis: Randabstand von den hinteren Garagenecken mindestens 0,5 m, Randabstand in der Seitenwand von vorn mindestens 1,0 m. Einbau in Rückwand oder Frontelement bevorzugt mittig. Einbau in Rückwand
außermittig nur möglich, wenn der Randabstand von
0,5 m von den Garagenecken eingehalten wird und sich in dem Bereich keine Voute befindet. Ein fester Bereich von 2,20 m ist ohne Vouten (je 1,1 m von der Mittelachse der Garage).
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0160	Zulage zum Garagengrundpreis für das Herstellen einer Bodenaussparung für bauseitiges Kabel, D = 5 cm, Lage nach Angabe
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0170	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen eines elektrischen Garagentorantriebs, inkl. zwei Handsender, mit Stecker, ohne E-Verdrahtung.

Motor: 24 V Gleichstrom-Getriebemotor
Netzanschluss: 230 V bis 240 V Wechselspannung
Zug- und Druckkraft: 650 N
Kurzeitige Spitzenkraft: 800 N
Öffnungsgeschwindigkeit: max. 25 cm/s
Standby: < 1 Watt
Gehäuse: Aluminium und Kunstoff, verz. Stahlgrundplatte
Torzyklen (Auf/Zu): pro Tag 25 / pro Stunde 10
Funkempfänger: 868 MHz BiSecur
LED-Lichtmodul

Einbindung in Smarthome Systeme über Torhersteller Gateway BiSecure (in Verbindung mit BiSecure App) 
oder andere SmarthomeSysteme wie z. B. homee 
(Smarthome Funkstation) möglich.
Steuerung von weiteren externen, SIM-Karten basierenden Lösungen, sind über eine zusätzliche Adapterplatine möglich (gegen Aufpreis).

Der Auslieferungszustand der Einheit Tor und Torantriebskopf ist nach derzeitigen EG-Richtlinien für eine elektronische Betätigung eingestellt.

Wichtiger Hinweis: Es ist erforderlich, dass der Auftraggeber am Tag der Auslieferung der Garagenanlage dem Auslieferungsfahrer bzw. Service-Monteur ein funktionsfähiges, angeschlossenes 220/230 Volt Stromverlängerungskabel zur Verfügung stellt, damit der Torantrieb direkt vor Ort eingestellt werden kann.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0180	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage für  Ausführung des Sektionaltores in einem Farbton nach Wahl ähnlich RAL: .....

Hinweis: Diese Option kann nur angeboten werden, wenn vom Torhersteller lieferbar.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0190	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen einer Notentriegelung Sektionaltor (bei Tor mit Griff), notwendig für Garagen mit Torantrieb ohne weitere Zugangsmöglichkeit)

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0200	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen einer Notentriegelung Sektionaltor (bei Tor ohne Griff), notwendig für Garagen mit Torantrieb ohne weitere Zugangsmöglichkeit, Zylinderschloss in der oberen Torsektion.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0210	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen eines Funk-Innentasters für zwei Funkionen, Bedienung über 2 Impulstasten, optional über angeschlossene Schlüsseltaster, die z. B. in der Urlaubszeit am Funk-Innentaster ausgeschaltet werden können.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0220	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen eines Frontelementes aus Stahlbeton für Fertiggarage  ., .. m x ., m (B x H der Garage), werkseitig in Toröffnung eingebaut, Bauteildicke 8 cm, inkl. 3 Lüftungsöffnungen oben (Æ konisch 125 mm), die außen mit Lüftungsgittern aus Kunststoff ausgestattet sind. Außenseiten (sofern sichtbar) und Innenseiten in Ausführung wie die Fertiggarage.

Hinweise 1: Bei der Planung und der Ausführung der Streifenfundamente ist darauf zu achten, dass der vordere Fundamentstreifen direkt unter dem Frontelement verlaufen und mit der Vorderkante der Fertiggarage abschließen muss. 

Hinweis 2: In Kombination mit einem Elektropaket sind im Frontelement keine Schalter und Steckdosen möglich.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0230	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen einer Nebentür (Garagentür) ca. 100 x 200 cm, Standard-Sicke, verkehrsweiß (in Anlehnung an RAL 9016), nach außen aufgehend, inkl. passender Türaussparung, DIN links/rechts, optisch und technisch passend zum Schwingtor, inkl. Profilzylinder und 2 Schlüsseln, nicht schlagregendicht.

Hinweis: Randabstand der passenden Türaussparung, ca. 1,04 m x 2,02 m (B x H),  von den hinteren Garagenecken mindestens 0,5 m, Randabstand in der Seitenwand von vorn mindestens 1,0 m. Einbau in Rückwand oder Frontelement bevorzugt mittig. Einbau in Rückwand
außermittig nur möglich, wenn der Randabstand von
0,5 m von den Garagenecken eingehalten wird und sich in dem Bereich keine Voute befindet. Ein fester Bereich von 2,20 m ist ohne Vouten (je 1,1 m von der Mittelachse der Garage).

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0240	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage für  Ausführung der Tür 100 x 200 cm in einem einem Farbton nach Wahl ähnlich RAL: .....

Hinweis: Diese Option kann nur angeboten werden, wenn vom Türhersteller lieferbar.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0250	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen eines Fensters für Fertiggaragen 80 x 60 cm, Dreh-Kipp, weiß, ISO-Verglasung, inkl. passender Fensteraussparung.

Hinweis: Randabstand der passenden Fensteraussparung, konisch ca. 83,0 cm x 63,7 cm (B x H),  von den hinteren Garagenecken mindestens 0,5 m, Randabstand in der Seitenwand von vorn mindestens 1,0 m. Einbau in Rückwand oder Frontelement bevorzugt mittig. Einbau in Rückwandaußermittig nur möglich, wenn der Randabstand von 0,5 m von den Garagenecken eingehalten wird und sich in dem Bereich keine Voute befindet. Ein fester Bereich von 2,20 m ist ohne Vouten (je 1,1 m von der Mittelachse der Garage). Höhe OK Aussparung auf ca. 2,00 m von OK Bodenplatte.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0260	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage für  Ausführung des Fensters 80 x 60 cm in einem Farbton nach Wahl ähnlich RAL: .....

Hinweis: Diese Option kann nur angeboten werden, wenn vom Fensterhersteller lieferbar.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0270	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen eines Fensters für Fertiggaragen 100 x 80 cm, Dreh-Kipp, weiß, ISO-Verglasung, inkl. passender Fensteraussparung.

Hinweis: Randabstand der passenden Fensteraussparung, konisch ca. 105,1 cm x 86,2 cm (B x H),  von den hinteren Garagenecken mindestens 0,5 m, Randabstand in der Seitenwand von vorn mindestens 1,0 m. Einbau in Rückwand oder Frontelement bevorzugt mittig. Einbau in Rückwand außermittig nur möglich, wenn der Randabstand von 0,5 m von den Garagenecken eingehalten wird und sich in dem Bereich keine Voute befindet. Ein fester Bereich von 2,20 m ist ohne Vouten (je 1,1 m von der Mittelachse der Garage). Höhe OK Aussparung auf ca. 2,00 m von OK Bodenplatte.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0280	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage für  Ausführung des Fensters 100 x 80 cm in einem Farbton nach Wahl ähnlich RAL: .....

Hinweis: Diese Option kann nur angeboten werden, wenn vom Fensterhersteller lieferbar.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0290	Zulage zum Garagengrundpreis für das Herstellen einer Fensteraussparung, konisch ca.  83,0 x 63,7 cm (B x H).

Hinweis: Randabstand der Fensteraussparung, 
konisch ca. 83,0 cm x 63,7 cm (B x H)  von den hinteren Garagenecken mindestens 0,5 m, Randabstand in der Seitenwand von vorn mindestens 1,0 m. Einbau in Rückwand oder Frontelement bevorzugt mittig. Einbau in Rückwandaußermittig nur möglich, wenn der Randabstand von 0,5 m von den Garagenecken eingehalten wird und sich in dem Bereich keine Voute befindet. Ein fester Bereich von 2,20 m ist ohne Vouten (je 1,1 m von der Mittelachse der Garage). Höhe OK Aussparung auf ca. 2,00 m von OK Bodenplatte.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0300	Zulage zum Garagengrundpreis für das Herstellen einer Fensteraussparung, konisch ca. 105,1 x 86,2 cm (B x H).

Hinweis: Randabstand der passenden Fensteraussparung, konisch ca. 105,1 cm x 86,2 cm (B x H) von den hinteren Garagenecken mindestens 0,5 m, Randabstand in der Seitenwand von vorn mindestens 1,0 m. Einbau in Rückwand oder Frontelement bevorzugt mittig. Einbau in Rückwand außermittig nur möglich, wenn der Randabstand von 0,5 m von den Garagenecken eingehalten wird und sich in dem Bereich keine Voute befindet. Ein fester Bereich von 2,20 m ist ohne Vouten (je 1,1 m von der Mittelachse der Garage). Höhe OK Aussparung auf ca. 2,00 m von OK Bodenplatte.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0310	Zulage zum Garagengrundpreis für die Lieferung und den Einbau eines Elektropaketes (Feuchtraum IP 44) für Einzelgarage: Anschlussdose und Kombination Schalter/Steckdose mit Deckel an der an der linken Seitenwand vorn, LED-Feuchtraumleuchte im hinteren Drittel unter der Decke montiert. 
Schalter, Steckdose und Anschlussdose werden direkt untereinander angebracht. 
Die Verlegung aller Leitung erfolgt im Beton. Leerrohr ausgelegt für Zuleitungs-Elektrokabel bis 5 x 1,5 mm². Erdkabel-Anschluss bauseits (gehört nicht zum 
Leistungsumfang).

Hinweis: Erdkabel max. 5 x 1,5 mm²: Für Erdkabel mit einem größeren Querschnitt sollte alternativ / zusätztlich eine Bodenaussparung D = 5 cm neben der Innenwand vorgesehen werden. Hier muss die Elektroverdrahtung bauseits (gehört nicht nicht zum  Leistungsumfang) auf der Wand erfolgen.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0320	Zulage zum Garagengrundpreis für die Lieferung und den Einbau eines Elektropaketes (Feuchtraum IP 44) für Doppelgarage: 1 Anschlussdose in der linken Garagenzelle vorn links,  2x Kombination Schalter/Steckdose mit Deckel  (jeweils an der an der linken Seitenwand vorn), 2x LED-Feuchtraumleuchte (jeweils im hinteren Drittel der Garagenzelle unter der Decke montiert), 1x Übergangsdose zwischen linker und 
rechter Garagenzelle. 
Schalter, Steckdose und Anschlussdose werden direkt untereinander angebracht. 
Die Verlegung aller Leitung erfolgt im Beton. Leerrohr ausgelegt für Zuleitungs-Elektrokabel bis 5 x 1,5 mm². Erdkabel-Anschluss bauseits (gehört nicht zum 
Leistungsumfang).

Hinweis: Erdkabel max. 5 x 1,5 mm²: Für Erdkabel mit einem größeren Querschnitt sollte alternativ / zusätztlich eine Bodenaussparung D = 5 cm neben der Innenwand vorgesehen werden. Hier muss die Elektroverdrahtung bauseits (gehört nicht nicht zum  Leistungsumfang) auf der Wand erfolgen.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0330	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage zum Elektropaket für Schalter außerhalb der Standardanordnung.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0340	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage zum Elektropaket für Steckdose außerhalb der Standardanordnung.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0350	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage zum Elektropaket für Anschlussdose außerhalb der Standardanordnung.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0360	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage zum Elektropaket für die Lieferung und den Einbau einer zusätzlichen Steckdose.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0370	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage zum Elektropaket für die Lieferung und den Einbau eines zusätzlichen Kippschalters.
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0380	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage zum Elektropaket für die Lieferung und den Einbau einer zusätzlichen Kombination Schalter/Steckdose 
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0390	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen von Kranankern  (1 Satz/Stück = 4 Stück Transportanker eingebaut). Für die Kranaufstellung  erforderlich. 
0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0400	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen eines Flachdachlüfters DN 110 OD aus Kunststoff für Fertiggaragen (2-teilig mit Wetterkappe und Flansch aus Polymer-Bitumenschweißbahn PYE), inkl. der erforderlichen Aussparung D = 10 cm in der Dachdecke

Hinweis 1: In der Regel sind pro Garagenkörper 2 Stück Dachlüfter erforderlich.

Hinweis 2: Diese Option ist erforderlich, wenn keine Lüftungsöffnungen in den Garagenwänden eingebaut werden können (z. B., wenn Garagen Rückwand an Rückwand oder Längswand an Längswand stehen).

Hinweis 3: Einbausituation (Achsmaße):
- ca. 2,25 m von der Rückwandseite und 
  ca. 1,025 m von der Mittelachse (Mittelachse = Breite 
  der Garage geteilt durch 2) 

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0410	Zulage zum Garagengrundpreis für das Liefern und Einbauen einer Alu-Gesimsblende, Blendenhöhe 100 mm, Oberfläche natur, bestehend aus:
...... Meter Flachdachabschlussprofil, inkl. Ecken, Stoßverbinder und Befestigung mittels Nageldübel A2 6x40 mit Dichtscheibe (D 20 mm).

Hinweis 1: allseitiger Überstand mind. ca. 2 cm bei bauseitiger Montageleistung  

Hinweis 2: Für diese Option ist eine Montageleistung an der Baustelle erforderlich.

Hinweis 3: Das Flachdachabschlussprofil ist eine stirnseitige Blende und keine Dachrand- bzw. Mauerabdeckung.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0420	Zulage zum Garagengrundpreis, Zulage für Ausführung der Alu-Gesimsblende  in einem Farbton nach Wahl ähnlich RAL: .....

Hinweis: Diese Option kann nur angeboten werden, wenn vom Hersteller des Flachdachabschlussprofils lieferbar.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.0430	Zulage zum Garagengrundpreis für die Endmontage der Garage/Garagenanlage. Leistungsumfang (Liefern und Einbauen) der entsprechenden Komponenten: 

•	Innenfugen: Abdeckung der Fugen von Aussparungen (mit Ausnahme von Lüftungs- und Entwässerungsöffnungen) bei aneinander gestellten Garagen mit Flach- und Eckblenden (Klemmprofilen) aus Kunststoff (Farbton: Hellgrau).
•	Senkrechte Außenfugen: Abdeckung der senkrechten Außenfugen bei aneinander gestellten Garagen mit Flach- und Eckblenden (Klemmprofilen) aus Kunststoff (Farbton: Weiß, Dunkelbraun oder Anthrazit).
•	Dachfugen: Abdecken der Dachfugen bei aneinander gestellten Garagen mit alukaschiertem Bitumenband.
•	Einstellen des Tores und des Torantriebes (sofern Lieferumfang).
•	Kopplung der innenliegenden Dachentwässerung bis maximal drei Garagen. 

Die Endmontage der Garage(n) beinhaltet nicht die fachgerechte Montage der Garagenanlage bzw. Garagenzelle(n) mittels Mobilkran.Siehe hierzu die 
separate Position.

Hinweise: Anschlussfugen: Die senkrechten und waagerechten Anschlüsse und Abdichtungen zu angrenzenden Gebäuden, auch im Bereich von Türaussparungen, gehören nicht zum Leistungsumfang und sind nach der Montage vom Auftraggeber herzustellen.

0 St.	0,00	0,00
Summe 01	Stahlbeton-Fertiggaragen 
Fabrikat: ADM-Großraum-Komfortgaragen GK 
	0,00	

02	Erstellen von Streifenfundamenten
*** Grundposition
02.0010	Erstellen von Streifenfundamenten für Großraum-Komfortgaragen GK in Einzelanordnung. 
Frostfrei gegründet, inkl. Erdaushub bis Bodenklasse 4. Lagerung des Bodenaushubes auf der Baustelle bzw. in bauseits bereitgestellte Container. Ohne Abfuhr und Deponiegebühren. 3 durchgehende bewehrte Fundamentstreifen aus Beton C25/30 (Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht C12/15 (Expositionsklasse XC0), entsprechend Typenprüfung S-BT 140007 und gemäß ADM-Fundamentplan (sinngemäß auf Basis von Grundplan/Plan GZT 1-4, Bodenplatte Nutzlast  q = bis 4,0 kN/m² für Fahrzeuge bis 6,0 t, Flachdach Schneelast s = bis 4,0 kN/m²) oder bei Alternativprodukten gemäß entsprechendem Nachweis (Typenprüfung oder prüffähiger Einzelstatik) und Fundamentplan.
Abmesssungen: 
Fund.streifen vorn (LxBxH) ..... m x 0,30 m x 0,80 m 
Fund.streifen Mitte (LxBxH) ..... m x 0,40 m x 0,80m
Fund.streifen hinten (LxBxH) .... m x 0,40 m x 0,80 m

Hinweis 1: Länge = Garagenbreite 

Hinweis 2: Voraussetzung für diese Option: Der aufnehmbare Sohldruck (charakteristischer Wert) bzw. die zulässige Bodenpressung (veraltete Bezeichnung) muss mindestens σzul 200 kN/m², entsprechend des in der Statik angesetzten Bemessungswertes des Sohlwiderstands σR,d 280 kN/m², betragen.

Hinweis 3: Entwässerungsgräben, Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) und Entwässerungsanschlüsse sind vom Auftraggeber herzustellen und gehören nicht zum Leistungsumfang. Die Dachentwässerung über Dacheinlauf mit Laubfang uns Kunststoff und innenliegendem Fallrohr (HT DN 75/OD) an der Rückwand, erfolgt wahlweise bis zur Unterkante des Garagenbodens bzw. Außenseite der Längs- oder Rückwand ohne den Anschluss an die Grundstücksentwässerung.
0 St	0,00	0,00
*** Grundposition
02.0020	Erstellen von Streifenfundamenten für Großraum-Komfortgaragen GK (Fertiggaragen) in Einzelanordnung mit Terrassennutzung.
Frostfrei gegründet, inkl. Erdaushub bis Bodenklasse 4. Lagerung des Bodenaushubes auf der Baustelle bzw. in bauseits bereitgestellte Container. Ohne Abfuhr und Deponiegebühren. 3 durchgehende bewehrte Fundamentstreifen aus Beton C25/30 (Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 (Expositionsklasse XC0), entsprechend Typenprüfung S-BT 140007 und gemäß ADM-Fundamentplan (sinngemäß auf Basis von Grundplan/Plan Nr. GZT 5-6, Bodenplatte Nutzlast q = bis 4,0 kN/m² für Fahrzeuge bis 6,0 t , Flachdach Schneelast s = bis 4,0 kN/m²) oder bei Alternativprodukten gemäß entsprechendem Nachweis (Typenprüfung oder prüffähiger Einzelstatik) und Fundamentplan.
Abmesssungen: 
Fund.streifen vorn (LxBxH) ..... m x 0,35 m x 0,80 m 
Fund.streifen Mitte (LxBxH) ..... m x 0,35 m x 0,80 m 
Fund.streifen hinten (LxBxH) .... m x 0,40 m x 0,80 m

Hinweis 1: Länge = Garagenbreite 

Hinweis 2: Voraussetzung für diese Option: Der aufnehmbare Sohldruck (charakteristischer Wert) bzw. die zulässige Bodenpressung (veraltete Bezeichnung) muss mindestens σzul 200 kN/m², entsprechend des in der Statik angesetzten Bemessungswertes des Sohlwiderstands σR,d 280 kN/m², betragen.

Hinweis 3: Entwässerungsgräben, Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) und Entwässerungsanschlüsse sind vom Auftraggeber herzustellen und gehören nicht zum Leistungsumfang. Die Dachentwässerung über Dacheinlauf mit Laubfang uns Kunststoff und innenliegendem Fallrohr (HT DN 75/OD) an der Rückwand, erfolgt wahlweise bis zur Unterkante des Garagenbodens bzw. Außenseite der Längs- oder Rückwand ohne den Anschluss an die Grundstücksentwässerung.
0 St	0,00	0,00
*** Grundposition
02.0030	Erstellen von Streifenfundamenten für Großraum-Komfortgaragen GK (Fertiggaragen) in Einzelanordnung mit Erddruck (bis H = 0,5 m unter OK Rückwand).
Frostfrei gegründet, inkl. Erdaushub bis Bodenklasse 4. Lagerung des Bodenaushubes auf der Baustelle bzw. in bauseits bereitgestellte Container. Ohne Abfuhr und Deponiegebühren. 3 durchgehende bewehrte Fundamentstreifen aus Beton C25/30 (Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 (Expositionsklasse XC0), entsprechend Typenprüfung S-BT 140007 und gemäß ADM-Fundamentplan (sinngemäß auf Basis von Grundplan/Plan GZT 7-10, Bodenplatte Nutzlast  q = bis 4,0 kN/m² für Fahrzeuge bis 6,0 t, Flachdach Schneelast s = bis 4,0 kN/m²) oder bei Alternativprodukten gemäß entsprechendem Nachweis (Typenprüfung oder prüffähiger Einzelstatik) und Fundamentplan.

Abmesssungen: 
Fund.streifen vorn (LxBxH) ..... m x 0,50 m x 0,80 m 
Fund.streifen Mitte (LxBxH) ..... m x 0,50 m x 0,80 m
Fund.streifen hinten (LxBxH) ..... m x 0,60 m x 0,80 m

Hinweis 1: Länge = Garagenbreite 

Hinweis 2: Voraussetzung für diese Option: Der aufnehmbare Sohldruck (charakteristischer Wert) bzw. die zulässige Bodenpressung (veraltete Bezeichnung) muss mindestens σzul 200 kN/m², entsprechend des in der Statik angesetzten Bemessungswertes des Sohlwiderstands σR,d 280 kN/m², betragen.

Hinweis 3: Entwässerungsgräben, Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) und Entwässerungsanschlüsse sind vom Auftraggeber herzustellen und gehören nicht zum Leistungsumfang. Die Dachentwässerung über Dacheinlauf mit Laubfang uns Kunststoff und innenliegendem Fallrohr (HT DN 75/OD) an der Rückwand, erfolgt wahlweise bis zur Unterkante des Garagenbodens bzw. Außenseite der Längs- oder Rückwand ohne den Anschluss an die Grundstücksentwässerung.
0 St	0,00	0,00
*** Grundposition
02.0040	Erstellen von Streifenfundamenten für  Großraum-Komfortgaragen GK (Fertiggaragen) in Einzelanordnung mit Erddruck (bis H = 0,5 m unter OK Rückwand) und Terrassenutzung.
Frostfrei gegründet, inkl. Erdaushub bis Bodenklasse 4. Lagerung des Bodenaushubes auf der Baustelle bzw. in bauseits bereitgestellte Container. Ohne Abfuhr und Deponiegebühren. 3 durchgehende bewehrte Fundamentstreifen aus Beton C25/30 (Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 (Expositionsklasse XC0), entsprechend Typenprüfung S-BT 140007 und gemäß ADM-Fundamentplan (sinngemäß auf Basis von Grundplan/Plan GZT 11-12, Bodenplatte Nutzlast q = bis 4,0 kN/m² für Fahrzeuge bis 6,0 t, Flachdach Schneelast s = bis 4,0 kN/m²) oder bei Alternativprodukten gemäß entsprechendem Nachweis (Typenprüfung oder prüffähiger Einzelstatik) und Fundamentplan.
Abmesssungen: 
Fund.streifen vorn (LxBxH) ..... m x 0,45 m x 0,80 m 
Fund.streifen Mitte (LxBxH) ..... m x 0,50 m x 0,80 m
Fund.streifen hinten (LxBxH) ...... m x 0,60 m x 0,80 m

Hinweis 1: Länge = Garagenbreite 

Hinweis 2: Voraussetzung für diese Option: Der aufnehmbare Sohldruck (charakteristischer Wert) bzw. die zulässige Bodenpressung (veraltete Bezeichnung) muss mindestens σzul 200 kN/m², entsprechend des in der Statik angesetzten Bemessungswertes des Sohlwiderstands σR,d 280 kN/m², betragen.

Hinweis 3: Entwässerungsgräben, Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) und Entwässerungsanschlüsse sind vom Auftraggeber herzustellen und gehören nicht zum Leistungsumfang. Die Dachentwässerung über Dacheinlauf mit Laubfang uns Kunststoff und innenliegendem Fallrohr (HT DN 75/OD) an der Rückwand, erfolgt wahlweise bis zur Unterkante des Garagenbodens bzw. Außenseite der Längs- oder Rückwand ohne den Anschluss an die Grundstücksentwässerung. 
0 St	0,00	0,00
*** Grundposition
02.0050	Erstellen von Streifenfundamenten für  Großraum-Komfortgaragen GK (Fertiggaragen) in Einzelanordnung mit Satteldach.
Frostfrei gegründet, inkl. Erdaushub bis Bodenklasse 4. Lagerung des Bodenaushubes auf der Baustelle bzw. in bauseits bereitgestellte Container. Ohne Abfuhr und Deponiegebühren. 3 durchgehende bewehrte Fundamentstreifen aus Beton C25/30 (Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 (Expositionsklasse XC0), entsprechend Typenprüfung S-BT 140007 und gemäß ADM-Fundamentplan (sinngemäß auf Basis von Grundplan/Plan GZT 13-16, Bodenplatte Nutzlast q = bis 4,0 kN/m² für Fahrzeuge bis 6,0 t, Flachdach Nutzlast q = bis 1,50 kN/m², Satteldach Schneelast s = bis 4,00 kN/m²) oder bei Alternativprodukten gemäß entsprechendem Nachweis (Typenprüfung oder prüffähiger Einzelstatik) und Fundamentplan.
Abmesssungen: 
Fund.streifen vorn (LxBxH) ..... m x 0,45 m x 0,80 m 
Fund.streifen Mitte (LxBxH) ..... m x 0,45 m x 0,80 m
Fund.streifen hinten (LxBxH) ..... m x 0,60 m x 0,80 m

Hinweis 1: Länge = Garagenbreite 

Hinweis 2: Voraussetzung für diese Option: Der aufnehmbare Sohldruck (charakteristischer Wert) bzw. die zulässige Bodenpressung (veraltete Bezeichnung) muss mindestens σzul 200 kN/m², entsprechend des in der Statik angesetzten Bemessungswertes des Sohlwiderstands σR,d 280 kN/m², betragen.

Hinweis 3: Entwässerungsgräben, Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) und Entwässerungsanschlüsse sind vom Auftraggeber herzustellen und gehören nicht zum Leistungsumfang. Die Dachentwässerung über Dacheinlauf mit Laubfang uns Kunststoff und innenliegendem Fallrohr (HT DN 75/OD) an der Rückwand, erfolgt wahlweise bis zur Unterkante des Garagenbodens bzw. Außenseite der Längs- oder Rückwand ohne den Anschluss an die Grundstücksentwässerung. 
0 St	0,00	0,00
*** Grundposition
02.0060	Erstellen von Streifenfundamenten für  Großraum-Komfortgaragen GK (Fertiggaragen) in Einzelanordnung mit Erddruck (bis H = 0,5 m unter OK Rückwand) und Satteldach.
Frostfrei gegründet, inkl. Erdaushub bis Bodenklasse 4. Lagerung des Bodenaushubes auf der Baustelle bzw. in bauseits bereitgestellte Container. Ohne Abfuhr und Deponiegebühren. 3 durchgehende bewehrte Fundamentstreifen aus Beton C25/30 (Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 (Expositionsklasse XC0), entsprechend Typenprüfung S-BT 140007 und gemäß ADM-Fundamentplan (sinngemäß auf Basis von Grundplan/Plan GZT 17-20, Bodenplatte Nutzlast  q = bis 4,0 kN/m² für Fahrzeuge bis 6,0 t, Flachdach Nutzlast q = bis 1,50 kN/m², Satteldach s = 4,00 kN/m²) oder bei Alternativprodukten gemäß entsprechendem Nachweis (Typenprüfung oder prüffähiger Einzelstatik) und Fundamentplan.
Abmesssungen: 
Fund.streifen vorn (LxBxH) .....m  x 0,55 m x 0,80 m 
Fund.streifen Mitte (LxBxH) ..... m x 0,55 m x 0,80 m
Fund.streifen hinten (LxBxH) ...... m x 0,60 m x 0,80 m

Hinweis 1: Länge = Garagenbreite 

Hinweis 2: Voraussetzung für diese Option: Der aufnehmbare Sohldruck (charakteristischer Wert) bzw. die zulässige Bodenpressung (veraltete Bezeichnung) muss mindestens σzul 200 kN/m², entsprechend des in der Statik angesetzten Bemessungswertes des Sohlwiderstands σR,d 280 kN/m², betragen.

Hinweis 3: Entwässerungsgräben, Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) und Entwässerungsanschlüsse sind vom Auftraggeber herzustellen und gehören nicht zum Leistungsumfang. Die Dachentwässerung über Dacheinlauf mit Laubfang uns Kunststoff und innenliegendem Fallrohr (HT DN 75/OD) an der Rückwand, erfolgt wahlweise bis zur Unterkante des Garagenbodens bzw. Außenseite der Längs- oder Rückwand ohne den Anschluss an die Grundstücksentwässerung. 
0 St	0,00	0,00
*** Grundposition
02.0070	Erstellen von Streifenfundamenten für Großraum-Komfortgaragen GK (Fertiggaragen) in Anordnung als Doppelgarage mit großer Seitenwandaussparung.
Frostfrei gegründet, inkl. Erdaushub bis Bodenklasse 4. Lagerung des Bodenaushubes auf der Baustelle bzw. in bauseits bereitgestellte Container. Ohne Abfuhr und Deponiegebühren. 3 durchgehende bewehrte Fundamentstreifen und 2 unbewehrte Fundamentstreifen C25/30 (Expositionsklassen XC4,XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht C12/15 (Expositionsklasse XC0), entsprechend Typenprüfung S-BT 140007 in Verbindung mit S-BT/160057 und gemäß ADM-Fundamentplan (sinngemäß auf Basis von Grundplan/Plan GZT 1-4, Bodenplatte Nutzlast  q = bis 4,0 kN/m² für Fahrzeuge bis 6 t, Flachdach Schneelast s = bis 4,0 kN/m²) oder bei Alternativprodukten gemäß entsprechendem Nachweis (Typenprüfung oder prüffähiger Einzelstatik) und Fundamentplan.

Abmesssungen: 
Bewehrter Fundamentstreifen vorn (LxBxH) 
... x 0,30 x 0,80 m 

Bewehrter Fundamentstreifen Mitte (LxBxH) 
... x 0,40 x 0,80 m

Bewehrter Fundamentstreifen hinten (LxBxH) 
... x 0,40 x 0,80 m

Unbewehrte Fundamentstreifen unter den Seiten-
wandaussparungen (LxBxH) zwischen dem vorderen
Fundamentstreifen und dem mittleren Fundamenstreifen 
sowie zwischen dem mittleren Fundamentstreifen und dem
hinteren Fundamentstreifen. 

Fundamentstreifen
2x       ... x 0,60 m x 0,80 m 

Hinweis zu den bewehrten Fundamentstreifen: 
Länge = Garagenbreite + 3 cm Abstand + Garagenbreite

Hinweis zu den unbewehrten Fundamentstreifen:
L = (Garagenlänge abzüglich 1,475 m) geteilt durch 2

Hinweis zum Baugrund: Voraussetzung für diese Option: Der aufnehmbare Sohldruck (charakteristischer Wert) bzw. die zulässige Bodenpressung (veraltete Bezeichnung) muss mindestens σzul 200 kN/m², entsprechend des in der Statik angesetzten Bemessungswertes des Sohlwiderstands σR,d 280 kN/m², betragen.

Hinweis 3: Entwässerungsgräben, Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) und Entwässerungsanschlüsse sind vom Auftraggeber herzustellen und gehören nicht zum Leistungsumfang. Die Dachentwässerung über Dacheinlauf mit Laubfang uns Kunststoff und innenliegendem Fallrohr (HT DN 75/OD) an der Rückwand, erfolgt wahlweise bis zur Unterkante des Garagenbodens bzw. Außenseite der Längs- oder Rückwand ohne den Anschluss an die Grundstücksentwässerung.

   

0 St	0,00	0,00
*** Grundposition
02.0080	Erstellen von Streifenfundamenten für für Großraum-Komfortgaragen GK (Fertiggaragen) 
in Reihenanordnung. 
Frostfrei gegründet, inkl. Erdaushub bis Bodenklasse 4. Lagerung des Bodenaushubes auf der Baustelle bzw. in bauseits bereitgestellte Container. Ohne Abfuhr und Deponiegebühren. 3 durchgehende bewehrte Fundamentstreifen aus Beton C25/30 (Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 (Expositionsklasse XC0), entsprechend Typenprüfung S-BT 140007 und gemäß ADM-Fundamentplan (sinngemäß auf Basis von Grundplan/Plan Nr. GZT 1-4, Bodenplatte Nutzlast  q = bis 4,0 kN/m² für Fahrzeuge bis 6,0 t, Flachdach Schneelast s = bis 4,0 kN/m² oder Satteldach Schneelast bis s = 1,5 kN/m²) oder bei Alternativprodukten gemäß entsprechendem Nachweis (Typenprüfung oder prüffähiger Einzelstatik) und Fundamentplan.
Abmesssungen: 
Fund.streifen vorn (LxBxH) ..... m x 0,30 m x 0,80 m 
Fund.streifen Mitte (LxBxH) ...... m x 0,40 m x 0,80 m
Fund.streifen  hinten (LxBxH) ..... m x 0,40 m x 0,80 m

Es stehen xx Stück Garagen nebeneinander. 

Hinweis 1: Länge =  Garagenbreite + 3 cm + Garagenbreite + 3 cm Garagenbreite + .....

Hinweis 2: Voraussetzung für diese Option: Der aufnehmbare Sohldruck (charakteristischer Wert) bzw. die zulässige Bodenpressung (veraltete Bezeichnung) muss mindestens σzul 200 kN/m², entsprechend des in der Statik angesetzten Bemessungswertes des Sohlwiderstands σR,d 280 kN/m², betragen.

Hinweis 3: Entwässerungsgräben, Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) und Entwässerungsanschlüsse sind vom Auftraggeber herzustellen und gehören nicht zum Leistungsumfang. Die Dachentwässerung über Dacheinlauf mit Laubfang uns Kunststoff und innenliegendem Fallrohr (HT DN 75/OD) an der Rückwand, erfolgt wahlweise bis zur Unterkante des Garagenbodens bzw. Außenseite der Längs- oder Rückwand ohne den Anschluss an die Grundstücksentwässerung.
0 St	0,00	0,00
*** Grundposition
02.0090	Erstellen von Streifenfundamenten für Fertiggaragen in Reihenanordnung mit Erddruck (bis H = 0,5 m unter OK Rückwand).
Frostfrei gegründet, inkl. Erdaushub bis Bodenklasse 4. Lagerung des Bodenaushubes auf der Baustelle bzw. in bauseits bereitgestellte Container. Ohne Abfuhr und Deponiegebühren. 3 durchgehende bewehrte Fundamentstreifen aus Beton C25/30 (Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 (Expositionsklasse XC0), entsprechend Typenprüfung S-BT 140007 und gemäß ADM-Fundamentplan (sinngemäß auf Basis von Grundplan/Plan Nr. GZT 7-10, Bodenplatte  q = bis 4,0 kN/m² für Fahrzeuge bis 6,0 t, Flachdach Schneelast s = bis 4,0 kN/m² ) oder bei Alternativprodukten gemäß entsprechendem Nachweis (Typenprüfung oder prüffähiger Einzelstatik) und Fundamentplan.
Abmesssungen: 
Fund.streifen vorn (LxBxH) ..... m x 0,50 m x 0,80 m 
Fund.streifen Mitte (LxBxH) ..... m x 0,50 m x 0,80 
Fund.streifen hinten (LxBxH) ..... m x 0,60 m x 0,80 m

Es stehen ... Stück Garagen nebeneinander. 

Hinweis 1: Länge =  Garagenbreite + 3 cm + Garagenbreite + 3 cm Garagenbreite + .....

Hinweis 2: Voraussetzung für diese Option: Der aufnehmbare Sohldruck (charakteristischer Wert) bzw. die zulässige Bodenpressung (veraltete Bezeichnung) muss mindestens σzul 200 kN/m², entsprechend des in der Statik angesetzten Bemessungswertes des Sohlwiderstands σR,d 280 kN/m², betragen.

Hinweis 3: Entwässerungsgräben, Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) und Entwässerungsanschlüsse sind vom Auftraggeber herzustellen und gehören nicht zum Leistungsumfang. Die Dachentwässerung über Dacheinlauf mit Laubfang uns Kunststoff und innenliegendem Fallrohr (HT DN 75/OD) an der Rückwand, erfolgt wahlweise bis zur Unterkante des Garagenbodens bzw. Außenseite der Längs- oder Rückwand ohne den Anschluss an die Grundstücksentwässerung.
0 St	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.0100	Zulage zu dem Grundpreis für Streifenfundamente für unbewehrtes Stützfundament unter Türaussparung 1,04 x 2,02 m.
Unbewehrter Fundamentstreifen aus Beton C25/30  (Expositionsklassen XC4,XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 (Expositionsklasse XC0)
Unbewehrter Fundamentstreifen (LxBxH) 
1,54 x 0,25 x 0,80 m 

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.0110	Zulage zu dem Grundpreis für Streifenfundamente für unbewehrtes Stützfundament unter Türaussparung 1,28 x 2,02 m.
Unbewehrter Fundamentstreifen aus Beton C25/30  (Expositionsklassen XC4,XF1, XA1, WF) auf 5 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 (Expositionsklasse XC0)
Unbewehrter Fundamentstreifen (LxBxH) 
1,78 x 0,25 x 0,80 m 

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.0120	Zulage zu dem Grundpreis für die Streifenfundamente für Tiefergründung mit unbewehrtem Unterbeton C12/15 (Expositionsklasse XC0, XA1) unter den Streifenfundamenten. 
Höhe: ... m

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.0130	Zulage zu dem Grundpreis für die Streifenfundamente für Fundamentbeton in der Betongüte C30/37 (Expositionsklassen XC4, XF2, XA1, XD1) bei einer möglichen Chlorideinwirkung.

0 St.	0,00	0,00
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.0140	Zulage zu dem Grundpreis für die Streifenfundamente für Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15, Expositionsklassen XC0, XA1, bei Anordnung in betonangreifenden Böden.

0 St.	0,00	0,00
Summe 02	Erstellen von Streifenfundamenten	0,00	

03	Transport, Krandienstleistung und Montage
*** Grundposition
03.0010	Transport der Garage(n) mit Schwerlastfahrzeug(en) vom Werk bis zur Baustelle. Begleitfahrzeuge, Transportgenehmigungen und Straßensperrungen sind in den Preis mit einzurechnen.

Hinweise 1: Die Befestigung und Unterhaltung der Flächen für die gefahrenfreie Zufahrt mit xx to-Fahrzeugen in den Schwenkbereich des Montagekranes ist die Leistung des Auftraggebers, einschließlich erforderlicher Sondermaßnahmen wie Deckenabstützungen, Abdeckung von Schächten, Gräben, Leitungen usw.

Die Befestigung und Unterhaltung von Lagerflächen für eine Zwischenlagerung der Garage(n), sofern erforderlich, übernimmt der Auftraggeber.

0 St	0,00	0,00
*** Grundposition
03.0020	Krandienstleistung, Stellen eines Autokrans zum Entladen der Garage(n) und Aufstellen der Fertiggaragen(n) auf den Streifenfundamenten.
 .. t-Mobilkran, max. Reichweite ..,.. m, inkl. An- und Abfahrt, Rüst- und Arbeitszeit vor Ort, Fahrgenehmigung, Schwergutversicherung.

Hinweise 1: Krangröße: Die notwendige Krangröße hängt im Wesentlichen von der Kranausladung ab und kann nur persönlich vor Ort bzw. von dem ausführenden Kranunternehmer festgelegt werden. Gegebenenfalls fallen Zusatzkosten für die Ballastausrüstung des Autokrans, für Schutzmaßnahmen privater und öffentlicher Wege sowie eventuell notwendiger, einzurichtender Straßensperren mit Genehmigungsgebühren an. Mehrkosten aufgrund nicht abschätzbarer behördlicher Auflagen sind vom Auftraggeber einzuplanen. 

0 St	0,00	0,00
*** Grundposition
03.0030	Entladen der Garage(n) vom Transportfahrzeug / 
von den Transportfahrzeugen und Montage/Aufstellen der Fertiggarage(n) auf den Streifenfundamenten.

Hinweis 1: Montage: Zufahrten, Standplätze: Die Lage
und die Anzahl der Zufahrten für den Montagekran werden 
vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber nach einer Vorabbesichtigung festgelegt. Die Herstellung und Unterhaltung der Zufahren und Standplätze einschließlich erforderlicher Rampen in ausreichender Tragfähigkeit zur gefahrfreien Befahrung erfolgt durch den Auftraggeber, einschließlich erforderlicher Absteifungen, Entfernung von Freileitungen, Abdeckung von Schächten und Gräben, Durchführung von Räumarbeiten usw. 

Hinweis 2: Montage: Vorleistungen: Fixpunkte, Höhenmarken, Schnurgerüste, Fluchtanangaben im Bereich der Montagestellen werden bauseits zur Verfügung gestellt.

Hinweis 3: Montage: Fachbauleitung: Für die Fertigteilmontage übernimmt der Auftragnehmer die  Fachbauleitung im Sinne der Bauordnung. Mit Montageende endet diese Fachbauleitung.

Hinweis 4: Montage: Unfallverhütungsmaßnahmen: Vorhandene Unfallverhütungsmaßnahmen werden vom Auftragnehmer mitbenutzt. Für die Dauer seiner Montageleistung führt der Auftraggeber alle im Zusammenhang mit seinen Arbeiten erforderlichen Unfallverhütungsmaßnahmen durch. Die Aufrechterhaltung dieser Maßnahmen endet mit Montageende. 
0 St	0,00	0,00
Summe 03	Transport, Krandienstleistung und Montage	0,00	

01	Stahlbeton-Fertiggaragen 
Fabrikat: ADM-Großraum-Komfortgaragen GK 
	0,00	
02	Erstellen von Streifenfundamenten	0,00	
03	Transport, Krandienstleistung und Montage	0,00	

	Summe Zusammenstellung:	0,00	
	Summe ohne Nachlass:	0,00	
	Nachlass (0%):	0,00	
	Summe netto:	0,00	
	zzgl. 19% MwSt:	0,00	
	Summe inkl. MwSt:	0,00